Standardy a servisní limity - 7

Brzdy
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový | Provozní limit
--- | --- | --- | --- | ---
Páka parkovací brzdy | Dráha páky do záběru při zatažení páky silou 196 N |  | 8 až 9 zubů
Brzdový pedál | Výška pedálu (s odstraněným kobercem) | LHD | 132 mm
RHD | 152 mm
Vůle |  | 1,0-5,0 mm
Hlavní válec | Vůle mezi pístem a tlačnou tyčí |  | Neseřizuje se
Brzdový kotouč | Tloušťka | Přední | 22,9-23,1 mm | 21,0 mm
Zadní | 8,9-9,1 mm | 8,0 mm
Házení | Přední | ——— | 0,10 mm
Zadní | ——— | 0,10 mm
Rovnoběžnost | Přední i zadní | ——— | 0,015 mm
Brzdové destičky | Tloušťka | Přední | 11,0 mm | 1,6 mm
Zadní | 9,0 mm | 1,6 mm
Posilovač brzd | Tlak oleje v hlavním válci | Podtlak kPa | N (kgf) | kPa (kgf/cm2)
0 (0) | 98 (10) | 0 (0)
294 (30) | 1.220 (12,4)
97,3 (730) | 98 (10) | 4.730 (48,2)
294 (30) | 12.410 (126,5)

Klimatizace
Položka | Měření | Vymezení | Standard nebo nový
--- | --- | --- | ---
Chladivo | Typ |  | HFC-134a (R-134a)
Množství v systému |  | 440-490 g -
Olej do chladiva | Typ |  | SANDEN SP-10 (P/N 38897-P13-003, 38898-P13-003 nebo 38899-P13-A01)
Množství v součástech | Kondenzátor | 25 ml
Výparník | 35 ml
Každá trubka a hadice | 10 ml
Kompresor | 75-85 ml
Kompresor | Odpor budicí cívky | Při 20°C | 3,15-3,45 W
Vůle mezi řemenicí a kotvou |  | 0,35-0,65 mm