## Zkouška spínače polohy brzdového pedálu

1. | Odpojte 4P konektor (A) od polohového spínače brzdového pedálu (B).

2.

Zkontrolujte, zda je uzavřen obvod mezi vývody č. 1 a č. 2.

- Při sešlápnutém brzdovém pedálu musí být obvod uzavřený.
- Při uvolněném brzdovém pedálu nesmí být obvod uzavřený.

3.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 3 a č. 4.

- Při sešlápnutém brzdovém pedálu nesmí být obvod uzavřený.
- Při uvolněném brzdovém pedálu musí být obvod uzavřený.

4. | Pokud je třeba, nastavte nebo vyměňte spínač nebo nastavte výšku pedálu.