## Odstraňování závad podle kódů DTC: G+AUTO

Signalizace DTC G a AUTO: | Závada motoru pro řízení směování vzduchu strany řidiče

1. | Vymate kód DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Spuste funkci autodiagnostiky jednotky regulace prostředí ve voze.

4. | Zkontrolujte, zda se nevyskytují nějaké kódy DTC. Je signalizován kód DTC G a AUTO? ANO - Vyměňte motor pro řízení směování vzduchu strany řidiče. n NE - Náhodná závada.n