Výměna termostatu (N22A)

## Výměna termostatu

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte objímku svazku.

3. | Odmontujte dolní hadici chladiče a poté kryt termostatu a termostat.

4. | Namontujte termostat s novým pryžovým těsněním a nasaďte kryt termostatu a objímku svazku.

5. | Namontujte spodní hadici chladiče.

6. | Naplňte expanzní nádržku chladicí kapalinou motoru a odvzdušněte chladicí systém s otevřeným ventilem topení.