Odstraňování závad podle kódů DTC: P2648 - modely KE/KG/KS (R18A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2648 - modely KE/KG/KS

DTC P2648: | Nízké napětí obvodu elektromagnetu regulace oleje vahadla (u modelů KE, KG a KS)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy (II).

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3.

Pomocí přístroje HDS proveďte VTEC TEST v menu INSPECTION.

Je výsledek v pořádku?

ANO - Náhodná chyba, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM.n

NE - Přejděte na 4.

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 2P konektor elektromagnetu regulace oleje vahadla.

6. | Změřte odpor mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru elektromagnetu regulace oleje. Je naměřena hodnota 14-30 W při pokojové teplotě? ANO - Přejděte na 7. NE - Přejděte na 10.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte konektor B (44P) modulu ECM.

9. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem B34 konektoru ECM a kostrou. Je obvod uzavřen? ANO - Opravte zkrat mezi modulem ECM (B34) a elektromagnetem regulace oleje a přejděte na 11. NE - Přejděte na 18.

10. | Vyměňte ventil regulace oleje vahadla.

11. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

12. | Zapněte zapalování do polohy (II).

13. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

14. | Proveďte proceduru uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

15. | Pomocí přístroje HDS proveďte VTEC TEST v menu INSPECTION.

16.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2648, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Přejděte na 17.

17.

Pomocí přístroje HDS sledujte OBD STATUS pro kód DTC P2648 v menu DTC.

Je na displeji zobrazeno PASSED?

ANO - Postup odstraňování závad je dokončen.n

NE - Pokud obrazovka signalizuje FAILED, přejděte na 1 a znovu proveďte kontrolu. Pokud se na displeji zobrazí zpráva NOT COMPLETED, přejděte na 15 a znovu proveďte kontrolu.

18. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

19. | Pomocí přístroje HDS proveďte VTEC TEST v menu INSPECTION.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2648, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u elektromagnetu regulace oleje vahadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n