## Výměna a kontrola součástí po aktivaci SRS

POZNÁMKA: Před prováděním jakýchkoliv oprav systému SRS použijte metodu HDS v menu SRS a zkontrolujte, zda se nevyskytují kódy DTC. U méně zřetelných aktivovaných dílů (napínače bezpečnostních pásů, čidla čelních nárazů, čidla bočních nárazů, atd.) přejděte na tabulku poruchových kódů DTC.
Po nehodě, při které došlo k aktivování napínačů bezpečnostních pásů, vyměňte tyto součásti:

- Jednotka SRS
- Napínače bezpečnostních pásů
- Vnější napínač břišního bezpečnostního pásu
- Čidla čelních nárazů

Po nehodě, při které došlo k aktivaci vnějších napínačů břišního bezpečnostního pásu, vyměňte tyto součásti:

- Jednotka SRS
- Napínače bezpečnostních pásů
- Vnější napínač břišního bezpečnostního pásu
- Čidla čelních nárazů

Po nehodě, při které došlo k naplnění předního airbagu (airbagů), vyměňte tyto součásti:

- Jednotka SRS
- Naplněný airbag (airbagy)
- Napínače bezpečnostních pásů
- Vnější napínač břišního bezpečnostního pásu
- Čidla čelních nárazů

Po nehodě, při které došlo k aktivaci bočního airbagu (airbagů), vyměňte tyto součásti:

- Jednotka SRS
- Naplněný boční airbag (airbagy)
- Čidlo (čidla) bočních nárazů (první) na straně (stranách) vozu, kde došlo k naplnění airbagu
- Sestavte rám sedadla

Po nehodě, při které došlo k naplnění bočního hlavového airbagu, vyměňte tyto součásti:

- Jednotka SRS
- Naplněný boční hlavový airbag (airbagy)
- Čidlo (čidla) bočních nárazů (první) na straně (stranách) vozu, kde došlo k naplnění airbagu
- Čidlo (čidla) bočních nárazů (druhý) na straně (stranách) vozu, kde došlo k naplnění airbagu
- Obložení střechy
- Horní obložení středního sloupku
- Horní obložení zadního sloupku
- Přední madlo
- Druhé madlo
- Okolní příchytky obložení
- Sluneční clona

Po nárazu z boku nebo zezadu o střední až silné intenzitě zkontrolujte, zda nedošlo k nějakému poškození na bočním hlavovém airbagu nebo na jiných souvisejících komponentech. Na základě rozsahu poškození vyměňte komponenty dle potřeby.
Po nehodě, při které došlo k naplnění bočního hlavového airbagu, vyměňte veškeré příchytky obložení na této straně, a to i v případě, že vypadají nepoškozené. Vyměňte příchytky na těchto součástech:

- Obložení předního sloupku
- Obložení středního sloupku
- Obložení zadního sloupku
- Přední madlo
- Druhé madlo
- Sluneční clona

Během postupu opravy prohlédněte tyto místa:

- Prohlédněte veškeré kabelové svazky systému SRS. Všechny poškozené svazky zásadně neopravujte, ale vždy je vyměňte.
- Prohlédněte cívku s kabelem z hlediska tepelného poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, vyměňte cívku s kabelem.

Když je vozidlo kompletně opravené, zapněte zapalování (II). Pokud se kontrolka SRS rozsvítí na cca 6 sekund a potom zhasne, je systém SRS v pořádku. V případě, že kontrolka nefunguje správně, použijte metodu s HDS v menu SRS a přečtěte kód DTC. Pokud nemůžete kód vyvolat, přejděte na Odstraňování poruch obvodu kontrolky SRS.