Postupy odstraňování závad systému imobilizéru (N22A)

## Postupy odstraňování závad systému imobilizéru

Odstraňte závady systému imobilizéru v uvedeném pořadí:

Pořadí | Příznak | Pravděpodobná příčina
--- | --- | ---
1 | Po zapnutí zapalování do polohy II začne kontrolka imobilizéru blikat. | Postup odstraňování poruch pro kontrolku imobilizéru
2 | Motor nelze nastartovat klíčem imobilizéru. | Postup pro odstraňování závad v případě, že motor nelze nastartovat klíčem imobilizéru.

3

Kontrolka imobilizéru se nerozsvítí.

Zkontrolujte signalizaci kontrolky MIL.

- Pokud se rozsvítí kontrolka MIL, přejděte na postup pro odstraňování závad obvodu kontrolky MIL systému PGM-FI.
- Pokud se nerozsvítí kontrolka MIL, proveďte funkci autodiagnostiky řídicího modulu přístrojů.

4 | Kontrolka imobilizéru nezhasne. | Postup pro odstraňování závad v případě, že kontrolka imobilizéru nezhasne.
5 | Nefunguje žádná z funkcí bezklíčového ovládání (ZAMYKÁNÍ, ODEMYKÁNÍ). | Postup pro odstraňování závad bezklíčového ovládání.
6 | Dveře lze pomocí dálkového ovládání odemknout, nikoli však zamknout. | Odstraňování závad ZAMYKÁNÍ / ODEMYKÁNÍ bezklíčového ovládání.
7 | Dveře lze pomocí dálkového ovládání zamknout, nikoli však odemknout. | Odstraňování závad ZAMYKÁNÍ / ODEMYKÁNÍ bezklíčového ovládání.
8 | Dveře se znovu zamknou, a to i v případě, že byly po odemčení pomocí dálkového ovladače otevřeny. | Odstraňování závad, když se dveře po odemknutí dálkovým ovladačem zamknou, a to i otevřené.

9

Dveře sice lze zamknout i odemknout pomocí dálkového ovládání, neozve se však zvukový signál ani se nerozsvítí systém osvětlení.

Dveře sice lze zamknout i odemknout pomocí dálkového ovládání, neozve se však zvukový signál ani nezabliká systém osvětlení.

- Zkouška houkačky
- Zkouška vstupů jednotky MICU

10

Bezklíčové ovládání je funkční i při zapnutém zapalování v poloze II.

Bezklíčové ovládání je funkční i při zapnutém zapalování v poloze II.

- Zkouška vstupů jednotky MICU
- Zkouška spínače zapalování

11 | Bezklíčové ovládání je funkční i při zasunutém klíči v zapalování. | Zkouška klíče zapalování.