Kontrola vůle diferenciálu M/T (N22A)

## Kontrola vůle diferenciálu M/T

1. | Namontujte hnací hřídel a vložený hřídel do sestavy diferenciálu.

2. | Opatrně upevněte hnací hřídel (A) do svěráku (B).

3. | Umístěte vložený hřídel (C) na V-špalky (D) a potom upevněte vložený hřídel pomocí svěrky nebo ekvivalentního nástroje (E).

4.

Pomocí číselníkového úchylkoměru (G) změřte boční vůli hnaného kola rozvodovky (F). Pokud boční vůle není ve standardní toleranci, vyměňte klec diferenciálu.

Standard: | 0,4-1,3 mm