Celková oprava olejového čerpadla motoru (N22A)

## Celková oprava olejového čerpadla motoru

### Rozložené zobrazení

## Demontáž olejového čerpadla

1. | Odmontujte řemenici klikového hřídele.

2. | Nastavte klikový hřídel do horní úvrati (TDC). Vyrovnejte klínek (A) na klikovém hřídeli s ukazatelem (B) na skříni řetězu.

3. | Vymontujte olejovou vanu.

4. | Volně nasaďte řemenici klikového hřídele.

5. | Chcete-li fixovat zadní vyvažovací hřídel, prostrčte jím do servisního otvoru v držáku vyvažovacího hřídele vyrážeč čepů o délce 8 mm (A) (Snap-on PPC110LA nebo ekvivalent).

6. | Otáčením klikovým hřídelem proti směru hodinových ručiček stlačte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

7.

Vyrovnejte otvory na zajišťovacím prvku (A) a automatickém napínači řetězu olejového čerpadla (B) a zasuňte do nich čep o průměru 2,5 mm nebo blokovací prvek (P/N 13451-RBD-003) (C). Otočte klikovým hřídelem po směru hodinových ručiček a čep tak zajistěte.

8. | Odmontujte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

9. | Povolte upevňovací šroub řetězového kola olejového čerpadla.

10. | Odmontujte řetězové kolo olejového čerpadla (A) a klínek (B); pak odmontujte olejové čerpadlo (C).

## Kontrola olejového čerpadla

1. | Odmontujte skříň čerpadla.

2.

Na čerpadle zkontrolujte radiální vůli mezi vnitřním rotorem (A) a vnějším rotorem (B). Pokud radiální vůle mezi vnitřním a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Radiální vůle mezi vnitřním rotorem a vnějším rotorem
Standard (nové): | 0,02-0,14 mm
Provozní limit: | 0,19 mm

3.

Zkontrolujte axiální vůli mezi skříní a rotorem mezi rotorem (A) a dolním držákem vyvažovacího hřídele (B). Pokud axiální vůle mezi skříní a rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Axiální vůle mezi skříní a rotorem
Standard (nové): | 0,020-0,055 mm
Provozní limit: | 0,1 mm

4.

Zkontrolujte radiální vůli mezi skříní a vnějším rotorem mezi vnějším rotorem (A) a dolním držákem vyvažovacího hřídele (B). Pokud radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem přesahuje provozní limit, vyměňte olejové čerpadlo.

Radiální vůle mezi skříní a vnějším rotorem
Standard (nové): | 0,15-0,21 mm
Provozní limit: | 0,23 mm

## Kontrola vyvažovacího hřídele

1. | Usaďte vyvažovací hřídel tak, že jej odtlačíte od konce olejového čerpadla s řetězovým kolem olejového čerpadla.

2.

Vynulujte číselníkový úchylkoměr proti konci vyvažovacího hřídele, posunujte vyvažovací hřídel dopředu a dozadu a odečtěte axiální vůli.

Axiální vůle vyvažovacího hřídele
Standard (nové): | 0,070-0,140 mm
Provozní limit: | 0,15 mm

3. | Odmontujte skříň čerpadla.

4. | Odmontujte horní držák vyvažovacího hřídele (s ložisky) (A) a odmontujte přední vyvažovací hřídel (B) a zadní vyvažovací hřídel (C).

5.

Změřte vnitřní průměr ložiska č. 1 pro otvor zadního vyvažovacího hřídele.

Vnitřní průměr ložiska
Standard (nové): | 24,000-24,020 mm
Provozní limit: | 24,03 mm

6.

Změřte průměr ložiskového čepu č. 1 na zadním vyvažovacím hřídeli.

Průměr ložiskového čepu
Standard (nové): | 23,938-23,950 mm
Provozní limit: | 23,92 mm

7. | Vyčistěte ložiskové čepy č. 2 obou vyvažovacích hřídelů a držáky vyvažovacích hřídelů čistou dílenskou utěrkou.

8. | Přes každý ložiskový čep č. 2 položte jeden proužek plastové měrky.

9. | Namontujte zpět ložiska a horní držák vyvažovacího hřídele a utáhněte šrouby. POZNÁMKA: Při měření neotáčejte vyvažovacími hřídelemi.

10.

Znovu uvolněte horní držák vyvažovacího hřídele a ložiska a změřte nejširší část plastové měrky.
Pokud je vůle pro mazání ložiskového čepu č. 2 vyvažovacího hřídele mimo předepsanou toleranci, vyměňte vyvažovací hřídele a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále mimo předepsanou toleranci, vyměňte olejové čerpadlo.

Vůle pro mazání ložiskového čepu č. 2
Standard (nové): | 0,050-0,082 mm
Provozní limit: | 0,11 mm

11. | Vyčistěte ložiskové čepy č. 3 a ložiska obou vyvažovacích hřídelů čistou dílenskou utěrkou.

12. | Přes každý ložiskový čep č. 3 položte jeden proužek plastové měrky.

13. | Namontujte zpět ložiska a horní držák vyvažovacího hřídele a utáhněte šrouby. POZNÁMKA: Při měření neotáčejte vyvažovacími hřídelemi.

14.

Znovu uvolněte horní držák vyvažovacího hřídele a ložiska a změřte nejširší část plastové měrky.
Pokud je vůle pro mazání ložiskového čepu č. 3 vyvažovacího hřídele mimo předepsanou toleranci, namontujte nová ložiska a znovu proveďte kontrolu. Pokud je stále mimo předepsanou toleranci, vyměňte vyvažovací hřídele.

Vůle pro mazání ložiskového čepu č. 3
Standard (nové): | 0,060-0,120 mm
Provozní limit: | 0,15 mm

15. | Vystřeďte vyraženou značku na zadním vyvažovacím hřídeli se středem dvou vyražených značek na předním vyvažovacím hřídeli a potom namontujte vyvažovací hřídele na dolní držák vyvažovacího hřídele.

16. | Naneste nový motorový olej na závity šroubů 8 mm (A).

17. | Namontujte otvor (clonu) regulace oleje (B) s novým O-kroužkem (C) a namontujte horní držák vyvažovacího hřídele (D).

18. | Namontujte vnější rotor (A) a vnitřní rotor (B) do držáku vyvažovacího hřídele a namontujte skříň olejového čerpadla (C).

## Montáž olejového čerpadla

1. | Vymontujte klikový hřídel a zkontrolujte, zda je klínek (A) na klikovém hřídeli vystředěný s ukazatelem (B) na skříni řetězu.

2. | Vystřeďte drážku (A) na zadním vyvažovacím hřídeli se značkou (B) na olejovém čerpadle.

3. | Chcete-li fixovat zadní vyvažovací hřídel, prostrčte jím do servisního otvoru v držáku vyvažovacího hřídele vyrážeč čepů o délce 8 mm (A) (Snap-on PPC110LA nebo ekvivalent).

4. | Naneste nový motorový olej na závity upevňovacího šroubu řetězového kola olejového čerpadla (A).

5. | Volně namontujte olejové čerpadlo (B) a zasuňte klínek (C), namontujte řetězové kolo olejového čerpadla (D) a utáhněte upevňovací šroub.

6. | Odstraňte vyrážeč čepů (E).

7. | Utáhněte upevňovací šroub olejového čerpadla.

8. | Namontujte automatický napínač řetězu olejového čerpadla.

9. | Vytáhněte čep z automatického napínače řetězu olejového čerpadla.

10. | Namontujte olejovou vanu.

11. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.