## Demontáž a montáž spojovacího článku stabilizátoru

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kolo.

3. | Pomocí šestihranného klíče (D) držte čep příslušného kloubu (C), vyšroubujte přírubovou (A) a samojisticí (B) matici a odmontujte spojovací článek stabilizátoru (E).

4. | Namontujte spojovací článek stabilizátoru na tyč stabilizátoru (F) a tlumič (G); čepy kloubů nastavte do střední polohy jejich dráhy pohybu.

5. | Našroubujte novou přírubovou matici a novou samojisticí matici. Mírně je přitáhněte.

6. | Namontujte přední kolo.

7. | Postupně spusťte pojízdný zvedák.

8. | Pomocí šestihranného klíče držte příslušný spojovací čep a utáhněte samojisticí matici a přírubovou matici předepsaným momentem.