Nastavení předpětí ložisek klece diferenciálu M/T (N22A)

## Nastavení předpětí ložisek klece diferenciálu M/T

Potřebné speciální nástroje
Narážecí přípravek ( 07749-0010000)

Nástavec, 78 x 80 mm ( 07NAD-PX40100)
Přípravek pro prohlídku předpětí ( 07YAJ-S3V0100)
Pokud byla provedena výměna kterékoliv z níže uvedených položek, musí se nastavit předpětí ložiska klece.

- Skříň převodovky
- Skříň spojky
- Klec diferenciálu
- Distanční podložka
- Ložisko klece a vnější kroužek

1. | Vymontujte olejová těsnění ze skříně převodovky a skříně spojky.

2.

Pokud jste vyměnili ložisko klece na straně skříně převodovky na kleci, vymontujte vnější kroužek ložiska a vyhoďte jej do odpadu. Pomocí horkovzdušné pistole (A) zahřejte skříň převodovky na cca 100°C a odmontujte vnější kroužek ložiska (B), distanční podložku (C) a vymezovací podložku 81 mm (D). Nezahřívejte skříň na teplotu vyšší než 100°C.

3.

Pokud jste vyměnili ložisko klece na straně skříně spojky na kleci, vymontujte vnější kroužek ložiska a vyhoďte jej do odpadu. Pomocí horkovzdušné pistole (A) zahřejte skříň spojky na cca 100°C a odmontujte vnější kroužek ložiska (B) a distanční podložku (C). Nezahřívejte skříň na teplotu vyšší než 100°C.

4.

Pomocí speciálních nástrojů namontujte vymezovací podložku 81 mm (A), distanční podložku (B) a vnější kroužek ložiska (C) do skříně převodovky. (Pokud jste vyměnili ložisko, použijte nový kroužek.) Mezi kroužkem, distanční podložkou a skříní nesmí být žádná vůle.

5. | Pokud jste vymontovali vnější kroužek ložiska ze skříně spojky, namontujte pomocí speciálních nástrojů nový vnější kroužek ložiska (A) a distanční podložku (B). Mezi kroužkem, distanční podložkou a skříní nesmí být žádná vůle.

6.

Při vymontovaném hlavním hřídeli a předlohovém hřídeli namontujte sestavu diferenciálu, a přišroubujte k sobě skříň převodovky a skříň spojky a utáhněte šrouby momentem 44 N·m (4,5 kgf·m).
POZNÁMKA: Mezi skříněmi není nutné použít těsnicí materiál za účelem tohoto nastavení.

7. | Otáčejte sestavou diferenciálu v obou směrech tak, aby se kuželíková ložiska usadila.

8.

Pomocí speciálního nástroje a momentového klíče (A) změřte počáteční krouticí moment sestavy diferenciálu prostřednictvím jejího otáčení v obou směrech při normální pokojové teplotě.

Standard: | 3,43-4,51 N·m (35-46 kgf·cm)

9.

V případě, že předpětí ložiska klece není v rozmezí standardu, vyberte axiální vymezovací podložku 81 mm, kterou se dosáhne správného předpětí:

- Porovnejte předpětí ložiska, které jste naměřili při prvním pokusu, s předepsaným předpětím 3,43 - 4,51 N-m (35·46 kgf-cm).
- Pokud je vámi naměřené předpětí méně než je předepsáno, odečtěte jej od předepsaného předpětí.
- Pokud je vámi naměřené předpětí větší než je předepsáno, odečtěte jej od předepsaného předpětí.

Například, s axiální vymezovací podložkou 2,50 mm:

(1) předepsáno | 4,51 N·m (46 kgf·cm)
- naměřili jste méně | 2,55 N·m (26 kgf·cm)
| o 1,96 N·m (20 kgf·cm) méně

(2) naměřili jste více | 5,29 N·m (54 kgf·cm)
- předepsáno | 4,51 N·m (46 kgf·cm)
| o 0,78 N·m (8 kgf·cm) více

POZNÁMKA: Každá vymezovací podložka větší nebo menší velikosti vůči standardu činí rozdíl v předpětí o cca 0,3-0,4 N·m (3-4 kgf·cm).
V příkladu (1) bylo vámi naměřené předpětí o 1,96 N·m ( 20 kgf·cm) menší než standard, takže potřebujete axiální vymezovací podložku o pět velikostí silnější než standard (zkuste axiální vymezovací podložku 81 mm o tloušťce 2,65 mm a znovu proveďte kontrolu).
V příkladu (2), bylo vámi naměřené předpětí o 0,78 N·m (8 kgf·cm) větší než standard, takže potřebujete axiální vymezovací podložku o dvě velikostí tenčí (zkuste axiální vymezovací podložku 81 mm o tloušťce 2,44 mm a znovu proveďte kontrolu).

Vymezovací podložka 81 mm
| Číslo dílu | Tloušťka
--- | --- | ---
A | 41438-PYZ-000 | 2,05 mm
B | 41439-PYZ-000 | 2,08 mm
C | 41440-PYZ-000 | 2,11 mm
D | 41441-PYZ-000 | 2,14 mm
E | 41442-PYZ-000 | 2,17 mm
F | 41443-PYZ-000 | 2,20 mm
G | 41444-PYZ-000 | 2,23 mm
H | 41445-PYZ-000 | 2,26 mm
J | 41446-PYZ-000 | 2,29 mm
K | 41447-PYZ-000 | 2,32 mm
L | 41448-PYZ-000 | 2,35 mm
M | 41449-PYZ-000 | 2,38 mm
N | 41450-PYZ-000 | 2,41 mm
P | 41451-PYZ-000 | 2,44 mm
Q | 41452-PYZ-000 | 2,47 mm
R | 41453-PYZ-000 | 2,50 mm
S | 41454-PYZ-000 | 2,53 mm
T | 41455-PYZ-000 | 2,56 mm
U | 41456-PYZ-000 | 2,59 mm
V | 41457-PYZ-000 | 1750 mm
W | 41458-PYZ-000 | 2,65 mm
X | 41459-PYZ-000 | 2,68 mm
Y | 41460-PYZ-000 | 2,71 mm
Z | 41461-PYZ-000 | 2,74 mm
AA | 41462-PYZ-000 | 2,77 mm
AB | 41463-PYZ-000 | 2,80 mm
AC | 41464-PYZ-000 | 2,83 mm
AD | 41465-PYZ-000 | 2,86 mm
AE | 41466-PYZ-000 | 2,89 mm
AF | 41467-PYZ-000 | 2,92 mm
AG | 41468-PYZ-000 | 2,95 mm
AH | 41469-PYZ-000 | 2,98 mm
AJ | 41470-PYZ-000 | 3,01 mm
AK | 41471-PYZ-000 | 3,04 mm
AL | 41472-PYZ-000 | 3,07 mm
AM | 41473-PYZ-000 | 3,10 mm
AN | 41474-PYZ-000 | 3,13 mm
AP | 41475-PYZ-000 | 3,16 mm

10. | Jakmile je předpětí ložiska klece správně nastaveno, rozeberte skříň převodovky a namontujte nová olejová těsnění do diferenciálu.

11. | Sestavte převodovku.

12. | Namontujte zpět převodovku.