## Výměna pohonu elektricky ovládaného zrcátka

### Demontáž

1. | Odmontujte držák zrcátka, elektricky ovládané zrcátko a odpojte 10P konektor.

2. | Zaznamenejte si umístění a barvu svazku vývodu 10P konektoru.

3. | Odpojte 10P konektor (A) elektricky ovládaného zrcátka a odpojte jeho vývody.

4. | Sundejte těsnění (A).

5. | Odmontujte horní kryt (A) z pohonu elektricky ovládaného zrcátka (B).

6. | Odmontujte spodní kryt (A) a clonu (B) z pohonu elektricky ovládaného zrcátka (C).

7. | Vymontujte tři šrouby s hvězdicovou hlavou a pohon (A) elektricky ovládaného zrcátka.

### Montáž

8. | Zaveďte kabelový svazek nového pohonu skrz otvor v držáku a těsnění.

9. | Namontujte pohon, držák, příchytku svazku a těsnění v opačném sledu operací demontáže.

10. | Dle obrázku nainstalujte vývody nového pohonu do konektoru v původním uspořádání. LEVÝ PRAVÝ

11. | Sestavení proveďte v opačném sledu operací rozebírání. Při instalaci držáku zrcátka k pohonu dejte pozor, aby zrcátko neprasklo.

12. | Namontujte sestavu zrcátka zpět na dveře.

13. | Prověřte funkčnost elektricky ovládaného zrcátka a zkontrolujte, zda funguje plynule.