Odstraňování závad podle kódů DTC: P2138 (L13A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P2138

DTC P2138: | Nesprávná korelace napětí snímače APP A/B (snímač polohy škrticí klapky D/E)

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si poznamenejte veškerá statická data a data přístrojové desky a seznamte se se všeobecnými pokyny k odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

3. | Sešlápněte pedál akcelerátoru k podlaze.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Je signalizován kód DTC P2138?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače APP a modulu ECM.n

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položky APP SENSOR-A a APP SENSOR-B. Mají stejné napětí? ANO - Přejděte na 6. NE - Přejděte na 11.

6. | Vypněte zapalování.

7. | Zkratujte vedení SCS pomocí HDS.

8. | Odpojte 6P konektor snímače APP.

9. | Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody A17 a A18 konektoru ECM. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi vývody A17 (vedení APSA) a A18 (vedení APSB) modulu ECM a přejděte na 13. NE - Přejděte na 21.

11. | Vypněte zapalování.

12. | Vyměňte modul plynového pedálu.

13. | Připojte zpět veškeré konektory a baterii.

14. | Zapněte zapalování do polohy II.

15. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

16. | Proveďte postup uložení hodnot volnoběhu do paměti modulu ECM.

17. | Vypněte zapalování.

18. | Zapněte zapalování do polohy II.

19. | Sešlápněte pedál akcelerátoru k podlaze.

20.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2138, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u snímače APP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

21. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

22. | Vypněte zapalování.

23. | Zapněte zapalování do polohy II.

24. | Sešlápněte pedál akcelerátoru k podlaze.

25.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P2138, zkontrolujte, zda nejsou špatné spoje nebo uvolněné konektory u snímače APP a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n