Výměna vodního čerpadla (R18A)

## Výměna vodního čerpadla

1. | Vypusťte motorovou chladicí kapalinu.

2. | Odmontujte automatický napínač hnacího řemenu.

3. | Vyšroubujte pět šroubů a odmontujte vodní čerpadlo (A).

4. | Zkontrolujte a vyčistěte drážku O-kroužku a dosedací plochu na bloku motoru.

5. | Namontujte vodní čerpadlo s novým O-kroužkem (B) v opačném sledu operací demontáže.

6. | Otřete veškerou rozlitou chladicí kapalinu motoru.

7. | Namontujte automatický napínač hnacího řemenu.

8. | Doplňte do chladiče kapalinu a při otevřeném ventilu topení odvzdušněte chladicí systém.