## Odstraňování závad SRS podle příznaků - vadná kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu

### Vadná kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu

1.

Dodržujte tyto pokyny:

- Odepněte bezpečnostní pás levé strany.
- Odepněte bezpečnostní pás pravé strany.
- Ujistěte se, že na nebo pod sedadlem nic není.

2. | Připojte HDS k obvodu DLC, který je umístěn pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

3. | Zapněte zapalování (II).

4. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a jednotkou SRS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu DLC.

5. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FRBKLSW" a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘OFF"? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 6.

6. | Odpojte 3P konektor kabelového svazku podlahy od 3P konektoru spínače přezky bezpečnostního pásu pravé strany (A).

7.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FRBKLSW" a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

NE - Vadný spínač přezky pravého bezpečnostního pásu.

8. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FLBKLSW'' a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘OFF"? ANO - Přejděte na 11. NE - Přejděte na 9.

9. | Odpojte 3P konektor kabelového svazku podlahy od 3P konektoru spínače přezky bezpečnostního pásu levé strany (A).

10.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FLBKLSW'' a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.n

NE - Vadný spínač přezky levého bezpečnostního pásu.n

11. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS PASS'' a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘OFF"? ANO - Přejděte na 14. NE - Přejděte na 12.

12. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy od spínače obsazení sedadla spolujezdce.

13.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS PASS'' a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Zkrat na kostru v podlahovém kabelovém svazku; vyměňte podlahový kabelový svazek.

NE - Vadný spínač obsazení sedadla spolujezdce.n

14.

Zkontrolujte kontrolku zapnutí bezpečnostního pásu

Zůstane kontrolka svítit?

ANO - Přejděte na 15.

NE - Spusťte autodiagnostiku volbou ‘‘SELF TEST'' na přístroji HDS. Pokud kontrolka zapnutí bezpečnostního pásu nesvítí, vyměňte řídicí modul přístrojů.n

15.

Dodržujte tyto pokyny:

- Odepněte bezpečnostní pás levé strany.
- Odepněte bezpečnostní pás pravé strany.
- Na sedadle spolujezdce by neměly sedět osoby vážící méně než 45 kg.

16. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FRBKLSW" a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘ON"? ANO - Přejděte na 23. NE - Přejděte na 17.

17. | Odpojte 3P konektor kabelového svazku podlahy od 3P konektoru spínače přezky bezpečnostního pásu pravé strany (A).

18. | Propojkou spojte vývod č. 1 a vývod č. 2 3P konektoru kabelového svazku podlahy.

19.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FRBKLSW" a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Vadný spínač přezky pravého bezpečnostního pásu.n

NE - Přejděte na 20.

20. | Propojkou znovu spojte vývod č. 1 a vývod č. 2 3P konektoru kabelového svazku podlahy.

21. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru kabelového svazku podlahy s kostrou.

22.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FRBKLSW" a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Přerušené vedení mezi vývodem č. 1 spínače přezky pravého bezpečnostního pásu a kostrou.n

NE - Přerušené vedení mezi vývodem č. 2 spínače přezky pravého bezpečnostního pásu a kostrou a vývodem č. 15 (28P) konektoru B SRS.n

23. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FLBKLSW'' a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘ON"? ANO - Přejděte na 30. NE - Přejděte na 24.

24. | Odpojte 3P konektor kabelového svazku podlahy od 3P konektoru spínače přezky bezpečnostního pásu levé strany (A).

25. | Propojkou spojte vývod č. 1 a vývod č. 2 3P konektoru kabelového svazku podlahy.

26.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FLBKLSW'' a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Vadný spínač přezky levého bezpečnostního pásu.n

NE - Přejděte na 27.

27. | Propojkou znovu spojte vývod č. 1 a vývod č. 2 3P konektoru kabelového svazku podlahy.

28. | Propojkou spojte vývod č. 1 3P konektoru kabelového svazku podlahy s kostrou.

29.

V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS FLBKLSW'' a přečtěte informace na displeji HDS.

Je signalizováno ‘‘ON"?

ANO - Přerušené vedení mezi vývodem č. 1 spínače přezky levého bezpečnostního pásu a kostrou.n

NE - Přerušené vedení mezi vývodem č. 2 spínače přezky levého bezpečnostního pásu a kostrou a vývodem č. 11 (28P) konektoru B SRS.n

30. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS PASS'' a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘ON"? ANO - Přejděte na 34. NE - Přejděte na 31.

31. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku podlahy od spínače obsazení sedadla spolujezdce.

32. | Propojkou spojte vývod č. 1 a vývod č. 2 2P konektoru kabelového svazku podlahy.

33. | V hlavní nabídce přístroje HDS zvolte SRS a potom PARAMETER INFORMATION. V nabídce PARAMETER INFORMATION zvolte ‘‘SRS PASS'' a přečtěte informace na displeji HDS. Je signalizováno ‘‘ON"? ANO - Vadný spínač obsazení sedadla spolujezdce.n NE - Přerušení v kabelovém svazku podlahy; vyměňte kabelový svazek podlahy.n

34.

Zkontrolujte kontrolku zapnutí bezpečnostního pásu

Zůstane kontrolka svítit?

ANO - Vadný řídicí modul přístrojů (otáčk).n

NE - Vadná jednotka SRS nebo špatné kontakty u konektoru B (28P) jednotky SRS a jednotky SRS nebo špatné kontakty u 2P konektoru spínače obsazení sedadla spolujezdce a u spínače obsazení sedadla spolujezdce. Zkontrolujte připojení; pokud je připojení v pořádku a nejsou signalizovány žádné kódy DTC, vyměňte jednotku SRS. n