Výměna potrubí spojky (N22A)

## Výměna potrubí spojky

POZNÁMKA:

- Vyměňte hadici spojky, v případě, že je překroucená, popraskaná, případně prosakuje.
- Aby nedošlo k poškození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Nepotřísněte brzdovou kapalinou vozidlo, neboť může poškodit lak; pokud přesto dojde k potřísnění laku brzdovou kapalinou, okamžitě ji smyjte vodou.

1. | Ujistěte se, zda máte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a zapište si frekvence tlačítek předvolby rádia.

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný (-) a potom kladný (+) kabel. Vytáhněte baterii.

3. | Vymontujte lůžko baterie.

4. | Odpojte hadici spojky (A) od vedení spojky (B) a sundejte a vyhoďte příchytku (C) hadice spojky.

5. | Odpojte hadici spojky (A) od potrubí spojky (B). Odmontujte klip hadice spojky (C).

6. | Namontujte hadici spojky (A) na držák hadice (B) s novými příchytkami hadice (C).

7. | Připojte potrubí spojky (D) k hadici.

8. | Nasaďte hadici (A) spojky do držáku (B) tlumiče spojky a nasaďte novou příchytku (C) hadice spojky. Připojte hadici spojky k potrubí spojky (D).

9. | Odvzdušněte hydraulický systém spojky.

10. | Namontujte lůžko baterie.

11. | Připojte zpět kabely baterie; nejprve kladný (+) a potom záporný (-) kabel.

12. | Vložte kódy proti krádeži rádia a navigačního systému a zadejte frekvence tlačítek předvolby rádia zákazníka.

13. | Resetujte řídící jednotku elektrického ovládání oken.

14.

Proveďte následující kontroly:

- Zkontrolujte spoj brzdové hadice a trubky z hlediska prosakování a dotáhněte jej dle potřeby.
- Zkontrolujte, zda není brzdová hadice překroucená nebo nekoliduje s jinými díly.