## Výměna loketní opěrky zadního sedadla

## U některých modelů

POZNÁMKA: Dejte pozor, abyste neroztrhli švy nebo nepoškodili potahy sedadel.

1. | Lehce odpáčte kryt (A) a uvolněte háček (B), potom kryt vytáhněte.

2. | Nástrčným klíčem 17 mm odmontujte otočné šrouby (A) a sundejte vlnovou podložku (B), podložku (C) a nylonovou podložku (D). Vymontujte šroub zarážky (E).

3. | Vymontujte otočný čep (A) z pouzdra (B) na pravé straně a vytáhněte loketní opěrku (C).

4. | Pokud je třeba, odmontujte pouzdro (A).

5. | Loketní opěrku namontujte v opačném sledu operací demontáže. Je-li pouzdro poškozené nebo zdeformované, vyměňte jej.