## Demontáž a montáž vodítka hřebenu

POZNÁMKA: Dbejte, aby během demontáže či montáže do převodky nevnikl prach, nečistoty nebo jiné cizí materiály.

1. | Odmontujte převodku řízení.

2. | Povolte pojistnou matici (A) a odmontujte šroub vodítka hřebenu (B), pružinu (C), talířovou podložku (D) a vodítko hřebenu (E).

3. | Ve vodítku hřebenu vyměňte O-kroužek (F). Setřete vazelínu z kluzných povrchů vodítka hřebenu.

4. | Na nový O kroužek naneste víceúčelovou vazelínu a nasaďte jej do vodítka hřebenu.

5. | Naneste vazelínu na kluznou plochu a obvod vodítka hřebenu a nasaďte jej na skříň převodky. Setřete vazelínu ze závitové části skříně.

6. | Oba konce pružiny namažte vazelínou a pružinu nasaďte na skříň převodky.

7. | Namontujte talířovou podložku její vypouklou stranou obrácenou k vodítku hřebenu.

8. | Ze šroubu vodítka hřebenu odstraňte starý těsnicí tmel a naneste nový těsnicí tmel (Three Bond 1215 nebo Loctite 5699) do střední části závitu. Volně namontujte šroub vodítka hřebenu na převodku řízení.

9. | Volně namontujte pojistnou matici.

10. | Nastavte šroub vodítka hřebenu. Po nastavení posouvejte hřeben doprava a doleva a zkontrolujte, zda se hřeben pohybuje plynule.