Odstraňování závad podle kódů DTC: P0107 (3-1) (N22A)

## Odstraňování závad podle kódů DTC: P0107 (3-1)

DTC P0107: | Nízké napětí v obvodu snímače MAP

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku MAP SENSOR.

Je signalizováno cca 0,2 V nebo méně?

ANO - Přejděte na 3.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM.n

3. | Vypněte zapalování.

4. | Odpojte 4P konektor snímače MAP / snímače 2 IAT.

5. | Zapněte zapalování do polohy II.

6. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte v nabídce DATA LIST položku MAP SENSOR. Je signalizováno cca 0,2 V nebo méně? ANO - Přejděte na 12. NE - Přejděte na 7.

7. | Změřte napětí mezi vývody č. 2 a č. 4 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT. Je naměřená hodnota cca 5 V? ANO - Přejděte na 15. NE - Přejděte na 8.

8. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

9. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

10. | Propojkou spojte vývod č. 2 4P konektoru snímače MAP / snímače 2 IAT s kostrou.

11.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 6 konektoru modulu ECM č. 1 a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 21.

NE - Opravte přerušené vedení mezi snímačem MAP / snímačem 2 IAT a vývodem č. 6 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17.

12. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

13. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

14. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 4P snímače MAP / snímače 2 IAT a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi snímačem MAP / snímačem 2 IAT a vývodem č. 89 konektoru modulu ECM č. 1 a přejděte na 17. NE - Přejděte na 20.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Vyměňte snímač MAP / snímač 2 IAT.

17. | Zapojte znovu všechny konektory.

18. | Zapněte zapalování do polohy II.

19. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

20.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC a kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC či DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0107, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

21. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

22.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P0107, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače MAP / snímače 2 IAT a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n