Demontáž sestavy vahadel (R18A)

## Demontáž sestavy vahadel

1. | Odmontujte víko hlavy válců.

2. | Povolte seřizovací šrouby vahadel ventilů (A).

3. | Vyšroubujte šrouby držáku volnoběžného mechanizmu. Aby se zabránilo poškození držáku volnoběžného mechanizmu a vačkového hřídele, povolujte šrouby v krocích o dvě otáčky.

4. | Odmontujte držák (A) a volnoběžný mechanizmus (B)

5. | Odmontujte vahadlo (C) a clonu regulace oleje (D).