## Odstraňování závad podle kódů DTC: B1178

DTC B1178: | Chyba komunikačního vedení F-CAN

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Jsou současně signalizovány kódy DTC BB1168, B1170, B1178, B1183 a B1187?

ANO - Přejděte na 4.

NE - Náhodná závada, komunikační vedení F-CAN je v tuto chvíli v pořádku. Pomocí HDS zkontrolujte kódy DTC v ECM. Pokud jsou signalizovány DTC kódy pro F-CAN, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u řídicího modulu přístrojů (otáčk) a modulu ECM. Pokud jsou kontakty v pořádku, zkontrolujte stav baterie, systém dobíjení a vymažte všechny kódy DTC.n

4. | Vypněte zapalování.

5. | Odpojte 36P konektor řídicího modulu přístrojů (tach).

6.

Odpojte (44P) konektor A modulu ECM.

- Motor R18A2
- motor L13A7

7. | Propojkou spojte vývod č. 1 a č. 9 36P konektoru řídicího modulu přístrojů (tach) s kostrou.

8. | Postupně zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 36, č. 37 (44) konektoru A modulu ECM a kostrou. Jsou obvody uzavřené? ANO - Vyměňte řídicí modul přístrojů (tach). n NE - Opravte přerušené vedení.n