Montáž rozvodového řetězu (R18A)

## Montáž rozvodového řetězu

POZNÁMKA: Držte rozvodový řetěz mimo dosah magnetického pole.

1. | Nastavte klikový hřídel do horní úvrati (TDC). Nastavte do jedné roviny značku horní úvrati (A) na řetězovém kole klikového hřídele a ukazatel (B) na bloku motoru.

2. | Nastavte vačkový hřídel do horní úvrati. Značka ‘‘UP'' (A) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být nahoře a drážky TDC (B) na řetězovém kole vačkového hřídele musí být v rovině s horním okrajem hlavy.

3. | Namontujte rozvodový řetěz na řetězové kolo klikového hřídele tak, aby byl zabarvený článek řetězu (A) vyrovnaný se značkou (B) na řetězovém kole klikového hřídele.

4. | Namontujte rozvodový řetěz na kolo vačkového hřídele tak, aby byl zabarvený článek řetězu (A) vyrovnaný se značkou (B) na kole vačkového hřídele.

5. | Namontujte vodič rozvodového řetězu (A) a napínač rozvodového řetězu (B).

6. | Namontujte automatický napínač.

7. | Odstraňte čep nebo jisticí kolík z automatického napínače.

8. | Zkontrolujte, zda není poškozené olejové těsnění olejového čerpadla. Pokud je olejové těsnění poškozené, vyměňte jej.

9. | Odstraňte veškeré staré tekuté těsnění z dosedacích ploch olejového čerpadla, šroubů a otvorů pro šrouby.

10. | Očistěte a osušte dosedací plochy olejového čerpadla.

11. | Na dosedací plochu olejové vany pro dolní část bloku motoru rovnoměrně naneste tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.

12. | Naneste tekuté těsnění na horní styčné plochy bloku motoru (A) na olejovém čerpadle a na horní styčné plochy spodního bloku (B) na olejovém čerpadle.

13.

Na dosedací plochu olejové vany olejového čerpadla naneste rovnoměrně tekuté těsnění P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M nebo 08C70-X0331S.
POZNÁMKA: Pokud od nanesení tekutého těsnění uplynulo 5 minut či více, díly nesestavujte. Odstraňte toto staré tekuté těsnění a naneste nové.

14.

Na rozdělovací převodovku nasaďte nový O-kroužek (A). Usaďte okraj olejového čerpadla (B) k okraji olejové vany (C) a namontujte olejové čerpadlo na blok motoru (D). Volně našroubujte spojovací šrouby (E) a dotáhněte 8 mm šrouby (F). Utáhněte 6 mm šrouby (G) a spojovací šrouby. Z dosedací plochy olejové vany a olejového čerpadla setřete přebytečné tekuté těsnění.
POZNÁMKA:

- Při montáži olejového čerpadla netřete spodní plochou po upevňovací ploše olejové vany.
- Počkejte nejméně 30 minut a teprve potom naplňte motor olejem.
- Po montáži olejového čerpadla motor nespouštějte dříve než za tři hodiny.

15. | Namontujte držák bočního silentbloku motoru (A), volně utáhněte nový šroub s maticí (B) a šroub (C).

16. | Připojte kabel ukostření (D).

17. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

18. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

19. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

20. | Povolte šroub dolní torzní tyče (A).

21. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

22. | Utáhněte upevňovací šrouby a matici bočního silentbloku motoru.

23. | Vyšroubujte upevňovací šroub a matice převodovky.

24. | Vysuňte zvedák úplně nahoru.

25. | Utáhněte upevňovací šroub dolní torzní tyče.

26. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

27. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

28. | Namontujte horní torzní tyč (A), utáhněte její nové šrouby v naznačeném číselném pořadí.

29. | Našroubujte upevňovací šroub (B) potrubí klimatizace.

30. | Nasaďte řemenici klikového hřídele.

31. | Namontujte hadici odvětrávání klikové skříně (PCV).

32. | Nasaďte víko hlavy válců.

33. | Nasaďte automatický napínač hnacího řemenu.

34. | Nasaďte spodní kryt motoru.

35. | Namontujte přední kola.

36. | Proveďte vymazání vzorce CKP a uložení vzorce CKP polohy klikového hřídele.