## Výměna manžety kulového kloubu spojovací tyče řízení

Potřebné speciální nástroje
Pouzdro ( 07JAF-SH20330)

1. | Sejměte manžetu z konce spojovací tyče řízení a setřete starou vazelínu z kulového čepu.

2. | Naplňte spodní část kulového čepu (A) čerstvou víceúčelovou vazelínou.

3.

Vyplňte vnitřek nové manžety (B) a břit (C) čerstvou víceúčelovou vazelínou.
Při nanášení nové vazelíny dodržujte tyto pokyny:

- Nepotřísněte vazelínou montážní část manžety (D) a kuželovitou část (E) kulového čepu.
- Dbejte, aby do manžety nevnikl prach, nečistoty nebo jiné cizí materiály.

4. | Pomocí speciálního nářadí namontujte novou manžetu (A). U montážních částí manžety (B) nesmí mít manžeta mezeru. Po montáži manžety zkontrolujte, zda nedošlo k potřísnění kuželovité části kulového čepu vazelínou a dle potřeby ji setřete.