## Odstraňování závad ABS

Příznak | Diagnostický postup
--- | ---
Kontrolka EPS se nerozsvítí | Odstraňování poruch podle příznaku
Kontrolka EPS nezhasne a nejsou signalizovány žádné kódy DTC | Odstraňování závad podle příznaku
Kontrolka EPS nesvítí, nejsou uložené žádné kódy DTC, ale funkce posilování nefunguje | 1. 2. 3. | Zkontrolujte napájecí vedení motoru mezi řídicí jednotkou EPS a motorem z hlediska zkratu na kostru. Dle potřeby proveďte opravu. Pokud je napájecí vedení motoru v pořádku, vyměňte motor (zkrat v motoru). Zkontrolujte připojení napájení a ukostření u řídicí jednotky EPS.
Přístroj HDS nekomunikuje s řídicí jednotkou EPS nebo s vozidlem | Proveďte odstranění závad obvodu DLC: model s motorem L13A7, model s motorem R18A2.