## Odstraňování poruch pomocí kódů DTC: 62

DTC 62: | Vysoké napětí IG1

1. | Zkontrolujte systém dobíjení. Je systém dobíjení v pořádku? ANO - Přejděte na 2. NE - Přejděte k odstraňování závad obvodu alternátoru a regulátoru. model s motorem L13A7, model s motorem R18A2. n

2. | Zapněte zapalování (II).

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Proveďte zkušební jízdu vozidla při rychlosti 15 km/h nebo vyšší.

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 62? ANO - Vyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n