Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1065 (95-16) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1065 (95-16)

DTC P1065: | Tlak vysokotlakého vedení pro přívod paliva je nižší než předpokládaný

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1.

Dříve než začnete provádět odstraňování poruch. Zkontrolujte, zda uložení kódu DTC nemohlo být způsobeno nedostatečnou hladinou paliva.

Je množství paliva nedostatečné?

ANO - Doplňte palivo, odvzdušněte palivovou soustavu a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 2.

2. | Zkontrolujte ECT v zaznamenaných statických datech. Mohlo dojít k zamrznutí paliva z důvodu extrémně nízké teploty? ANO - Zkontrolujte a opravte bod mrznutí v nízkotlakém palivovém vedení a přejděte na 11. NE - Přejděte na 3.

3. | Vypněte zapalování.

4.

Zkontrolujte, zda nedochází k prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení (u vstřikovače, palivové trubky, atd.).

Dochází k prosakování?

ANO - Opravte prosakování paliva ve vysokotlakém palivovém vedení a přejděte na 11.

NE - Přejděte na 5.

5. | Odpojte nízkotlakou přívodní palivovou hadici od podávacího palivového čerpadla a zachycujte palivo do nádoby.

6. | Zmáčkněte ruční palivové čerpadlo a 30x jím zapumpujte. Vytéká palivo ven? ANO - Přejděte na 7. NE - Vyměňte palivový filtr a přejděte na 11.

7. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

8. | Pomocí HDS proveďte zkoušku palivového vedení spuštěním FUEL RAIL PRESSURE TEST v INSPECTION MENU. Je výsledek v pořádku? ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 9.

9. | Vypněte zapalování.

10. | Vyměňte sestavu podávacího palivového čerpadla.

11. | Zapněte zapalování (II).

12. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

13. | Nastartujte motor.

14.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Je signalizován kód DTC P1065?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1065, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u snímače FRP, sestavy podávacího palivového čerpadla a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n