## Odstraňování poruch podle kódů DTC: B1029

DTC B1029: | Chyba ultrazvukového signálu

1. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

2. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

3. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC B1029? ANO - Přejděte na 4. NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n

4.

Proveďte zkoušku ultrazvukového snímače, a zkontrolujte napájení a ukostření ultrazvukového snímače.

Jsou vstupy v pořádku?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Pokud výsledek jakékoli zkoušky odhalí problém, najděte a odstraňte jeho příčinu a systém znovu přezkoušejte.n

5.

Proveďte zkoušku vstupů sirény zabezpečovacího zařízení a zkontrolujte napájení a ukostření sirény zabezpečovacího zařízení.

Jsou vstupy v pořádku?

ANO - Přejděte na 6.

NE - Pokud výsledek jakékoli zkoušky odhalí problém, najděte a odstraňte jeho příčinu a systém znovu přezkoušejte.n

6. | Odpojte konektor T (34P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

7. | Propojkou spojte vývod č. 3 4P konektoru sirény zabezpečovacího zařízení s kostrou.

8. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru T (34P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 9. NE - Opravte přerušený vodič YEL mezi sirénou zabezpečovacího zařízení a jednotkou MICU.n

9. | Odpojte propojku ze 4P konektoru sirény zabezpečovacího zařízení.

10. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 15 konektoru T (34P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a kostrou. Je obvod uzavřený? ANO - Opravte zkrat mezi sirénou zabezpečovacího zařízení a jednotkou MICU.n NE - Vadná siréna zabezpečovacího zařízení.n