## Seřízení světlometů

Světlomety se během provozu silně zahřívají, a proto se jich, ani upevňovacích prvků, nedotýkejte bezprostředně po vypnutí.

Před seřizováním světlometů:

- Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše.
- Dbejte, aby byly správně nahuštěné pneumatiky.
- Na sedadle řidiče musí sedět řidič nebo osoba stejné hmotnosti.
- Vyložte náklad z vozidla.
- Nastavte regulátor sklonu světlometů do polohy 0 (u modelu bez HID).

1. | Vyčistěte vnější prosvětlovací kryt tak, aby bylo možné vidět střed (A) světlometů.

2. | Zaparkujte vozidlo 7,5 m od stěny (A).

3. | Zapněte tlumené světlomety.

4.

Zjistěte, zda jsou světlomety správně seřízeny.

Vertikální nastavení:
Změřte výšku světlometů (A). Je třeba, aby byl odraz světel 52 mm pod úrovní jejich výšky (B).

5. | V případě potřeby otevřete kapotu a otáčením spínače pro vertikální seřízení nastavte světlomety tak, aby odpovídaly místním předpisům.