Demontá motoru (N22A)

## Demontá motoru

POZNÁMKA:

- Aby nedolo k pokození lakovaných ploch, překryjte blatníky ochrannými kryty.
- Aby nedolo k pokození vodičů a vývodů, odpojujte konektory kabelů opatrně a přidrujte konektorovou část.
- Vechny kabely a hadice si označte, aby nedolo ke patnému připojení. Zajistěte také, aby se kabely nedotýkaly vzájemně, ani jiných součástí.

1. | Zajistěte kapotu motoru ve zcela otevřené poloze (opěrnou tyčí do dolního otvoru).

2. | Od baterie nejprve odpojte záporný kabel, pak teprve kladný kabel.

3. | Vytáhněte baterii.

4. | Sundejte panel pod komorou.

5. | Odmontujte těleso čističe vzduchu.

6. | Sundejte kryt motoru.

7. | Odmontujte trubici průtoku vzduchu.

8. | Odmontujte objímku svazku (A) a vyroubujte dva rouby (B) pro upevnění dráku potrubí spojky.

9. | Odmontujte objímku svazku (A).

10. | Vymontujte lůko baterie (B) a jeho drák (C).

11. | Odmontujte objímku svazku (A) z dráku tělesa čističe vzduchu (B) a pak drák (C) odmontujte.

12. | Odpojte kabely baterie (A) od skříňky pojistek a relé pod kapotou.

13. | Odpojte konektory kabelového svazku motoru (B).

14. | Odmontujte výstupní hadici mezichladiče.

15. | Vyndejte pracovní válec spojky a upevňovací roub dráku potrubí spojky.

16. | Odmontujte lanko řazení.

17. | Odmontujte drák lanka řazení.

18. | Vymontujte palivovou hadici.

19. | Odpojte zpětnou palivovou hadici (A) a podtlakovou hadici posilovače brzd (B).

20. | Odmontujte volant.

21. | Odmontujte kryt (A) kloubu řízení.

22. | Přes kloub řízení a pastorkový hřídel převodky řízení udělejte referenční značku (B). Vyroubujte roub kloubu řízení (C) a odpojte kloub řízení od pastorkového hřídele převodky řízení (D).

23. | Otevřete zátku expanzní nádrky.

24. | Zvedněte vozidlo na zvedáku úplně nahoru.

25. | Sundejte přední kola.

26. | Odmontujte spodní kryt motoru.

27. | Povolte vypoutěcí zátku v chladiči a vypuste chladicí kapalinu motoru.

28. | Vypuste motorový olej.

29. | Vypuste převodovou kapalinu.

30. | Odmontujte sestavu katalyzátor/výfuková trubka A.

31. | Odpojte konektor předního snímače sklonu světlometu (model s HID).

32. | Odpojte spojovací články stabilizátoru od tlumičů.

33. | Odpojte kulové klouby konců spojovacích tyčí od těhlic.

34. | Oddělte těhlice od spodních ramene.

35. | Odmontujte hnací hřídele. Na vekeré přesně opracované plochy naneste čistý motorový olej. Přes konce hnacích hřídelů přetáhněte plastové sáčky a zavate je.

36. | Odpojte konektory od převodky řízení.

37. | Uvolněte objímky (A) upevňující výstupní hadici turbodmychadla a vstupní hadici mezichladiče a odpojte vstupní hadici mezichladiče (B). Poté odroubujte upevňovací rouby trubky sání mezichladiče (C).

38. | Odmontujte drák vstupní trubky mezichladiče (D) a samotnou trubku (E).

39. | Vozidlo na zvedáku spuste dolů.

40. | Odmontujte chladič.

41. | Odpojte trubku klimatizace od objímky (A) a odmontujte vodní obtokovou hadici (B).

42. | Sundejte hnací řemen.

43. | Odmontujte kompresor klimatizace.

44. | Odpojte hadice topení.

45.

Pomocí závěsného popruhu a karabiny připevněte řetězový zvedák k motoru / převodovce (podle nákresu).
POZNÁMKA:

- Závěsný popruh musí mít nosnost nejméně 1000 kg.
- Karabina musí mít nosnost nejméně 500 kg.

46. | Zkontrolujte, zda jsou dráky zvedáku správně umístěny. Zvedněte zvedák úplně nahoru.

47. | Odmontujte dolní vzpěry k zachycení momentu.

48. | Odmontujte pomocný rám.

49. | Zkontrolujte, zda jsou dráky zvedáku správně umístěny. Spuste vozidlo na zvedáku.

50. | Odmontujte upevňovací roub a matice (A) horního dráku bočního silentbloku motoru.

51. | Odpojte kabel ukostření (B).

52. | Vyroubujte upevňovací roub a matice (A) silentbloku převodovky.

53. | Odpojte kabel ukostření (B).

54. | Zkontrolujte, zda jsou od motoru a převodovky odpojeny vechny podtlakové hadice, palivové hadice, hadice chladicí kapaliny a elektrické vodiče.

55. | Pomalu spuste motor s převodovkou o cca 150 mm. Znovu zkontrolujte, zda jsou od motoru a převodovky odpojeny vechny hadice a elektrické vodiče, a poté je spuste úplně dolů.

56. | Od motoru s převodovkou odpojte řetězový zvedák.

57. | Zvedněte celé vozidlo a vyjměte z něj zespodu motor/převodovku.