Výměna vysílací jednotky palivoměru (N22A)

## Výměna vysílací jednotky palivoměru

Potřebné speciální nástroje
Klíč na čidlo hladiny paliva ( 07AAA-S0XA100)

1. | Sundejte víčko plnicího otvoru nádrže.

2. | Zvedněte přední střední konzolu, a odmontujte páku ruční brzdy (A).

3. | Otevřete v podlaze přístupový panel (A).

4. | Odpojte konektor jednotky palivové nádrže (B).

5. | Odpojte rychlospojovací fitinky (C) od jednotky palivové nádrže.

6. | Pomocí speciálního nástroje povolte pojistnou matici jednotky palivové nádrže (A).

7. | Odmontujte pojistnou matici (A) a jednotku palivové nádrže.

8. | Odmontujte vysílací jednotku palivoměru (B).

9.

Namontujte vysílací jednotku palivoměru s novým těsněním (C) a novou pojistnou maticí v opačném sledu operací demontáže a poté projděte tyto body:

- Při připojování kabelového svazku dbejte, aby byl spoj pevně zajištěný a konektor (D) byl pevně zajištěný ve správné poloze.
- Při montáži čidla palivoměru dbejte, aby byl spoj pevně zajištěný a konektor pevně zapadlý ve správné poloze. Nadměrně jej neohýbejte, ani jím příliš nekruťte.
- Při montáži jednotky palivové nádrže vyrovnejte značku na palivové nádrži (E) a na jednotce palivové nádrže (F).