Odstraňování závad systému EPS podle příznaku / DTC - uložení do paměti neutrální polohy snímače momentu EPS 31-01 (L13A/R18A)

## Odstraňování závad systému EPS podle příznaku / DTC - uložení do paměti neutrální polohy snímače momentu EPS 31-01

Při každé výměně převodky, motoru nebo řídicí jednotky EPS je třeba uložit do paměti neutrální polohu snímače momentu. Vezměte na vědomí, že vymazání kódu DTC nemá vliv na neutrální polohu snímače krouticího momentu.

1. | Při vypnutém zapalování připojte HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A), který je umístěný pod přístrojovou deskou vozidla na straně řidiče.

2. | Zapněte zapalování do polohy ON (II).

3. | Ujistěte se, že přístroj HDS komunikuje s vozidlem a řídicí jednotkou EPS. Pokud tomu tak není, odstraňte závadu v obvodu DLC: Model s motorem L13A7, Model s motorem R18A2

4. | Na displeji přístroje HDS vyberte v nabídce EPS položku MISCELLANEOUS TEST, poté TORQUE SENSOR LEARN a dále se řiďte pokyny na obrazovce. POZNÁMKA: Příslušné pokyny najdete v nápovědě HDS.