Montáž motoru (R18A)

## Montáž motoru

Potřebné speciální nástroje
Rozpěrka závěsu motoru ( 07MAK-PY30100)

Souprava naklápěcího závěsu na motor ( 07KAK-SJ40101)
Držák závěsu na motor ( 07KAK-SJ40200)
Tyto nástroje jsou určeny pro modely mimo EU.

1. | Namontujte držáky příslušenství a utáhněte jejich šrouby předepsanými momenty.

2.

Umístěte sestavu motoru a převodovky pod vozidlo. Přesvědčte se, že jsou správně vyrovnány. Opatrně spusťte vozidlo tak, aby byly motor i převodovka správně umístěny v motorovém prostoru. Zkontrolujte, zda vozidlo nespočívá na některé části motoru nebo převodovky. Zvedněte a podložte motor sklopným závěsem a opatrně zvedněte motor s převodovkou do potřebné polohy.
POZNÁMKA: Upevňovací šrouby a matice namontujte postupně podle následujících kroků. Nedodržení tohoto pořadí může působit nadměrnou hlučnost nebo vibrace a snížení životnosti silentbloku motoru.

3. | Povolte upevňovací šroub (A) horní torzní tyče.

4. | Utáhněte nový upevňovací šroub a matici držáku bočního silentbloku motoru.

5. | Utáhněte nový upevňovací šroub a matice (A) silentbloku převodovky.

6. | Namontujte kabel ukostření (B).

7. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vysuňte zvedák úplně nahoru.

8. | Podepřete přední část rámu dřevěnou podpěrou a zvedákem a zvedněte ji ke karosérii.

9. | Utáhněte nové upevňovací šrouby rámu.

10. | Namontujte dolní torzní tyč a utáhněte její nové šrouby v uvedeném číselném pořadí.

11. | Zkontrolujte, zda jsou držáky zvedáku správně umístěny. Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

12. | Od motoru s převodovkou odpojte řetězový zvedák.

13. | Utáhněte upevňovací šroub horní torzní tyče.

14. | Odstraňte speciální nástroj (pro modely EU je tento přípravek běžně v prodeji).

15. | Zvedněte vozidlo na zvedáku.

16. | Připojte konektory k převodce řízení.

17. | Na konec každého hnacího hřídele namontujte nový stavěcí kroužek a potom namontujte hnací hřídele. Dbejte, aby kroužky ‘‘zapadly do správné polohy v diferenciálu a pomocném hřídeli.

18. | Připojte spodní ramena závěsů kol k těhlicím.

19. | Připojte kulové klouby konců spojovacích tyčí k těhlicím.

20. | Připojte spojovací články stabilizátoru.

21. | Namontujte výfukové potrubí A. Použijte nová těsnění (B) a nové samojisticí matice (C).

22. | Připojte konektor předního snímače sklonu světlometu (model s HID).

23. | Vozidlo na zvedáku spusťte dolů.

24. | Připojte hadice topení.

25. | Namontujte kompresor klimatizace (A) (u modelu s kompresorem).

26. | Připojte konektor spojky kompresoru klimatizace (B) a nasaďte stahovací pásku svazku (C) (model s klimatizací).

27. | Nasaďte hnací řemen.

28. | Namontujte chladič.

29. | Namontujte pracovní válec spojky a našroubujte upevňovací šroub držáku potrubí spojky.

30. | Namontujte lanko řazení.

31. | Namontujte držák (A) a stahovací pásku (B).

32. | Vyrovnejte referenční značky (A) na kloubu řízení a pastorkovém hřídeli převodky řízení. Připojte kloub řízení (B) k pastorkovém hřídeli převodky řízení (C). Utáhněte šroub kloubu řízení.

33. | Nasaďte kryt (D) kloubu řízení.

34. | Namontujte volant.

35. | Připojte konektory (A) řídicího modulu motoru (ECM) a konektory kabelového svazku motoru (B).

36. | Sepněte stahovací pásku kabelového svazku (C).

37. | Namontujte modul ECM (A) a jeho kryt (B).

38. | Připojte kabely baterie (A) ke skříňce pojistek a relé pod kapotou.

39. | Namontujte objímku svazku (B).

40. | Namontujte hadici nádobky na emisní výpary (EVAP) (A) a podtlakovou hadici posilovače brzd (B).

41. | Připojte přívodní palivovou hadici a namontujte kryt rychlospojovacího fitinku (A).

42. | Nasaďte kryt motoru.

43. | Nasaďte spodní kryt motoru.

44. | Namontujte těleso čističe vzduchu.

45. | Nasaďte panel pod větrací komoru.

46. | Nainstalujte baterii.

47. | Namontujte přední kola.

48. | Nainstalujte baterii. Brusným papírem očistěte kontakty baterie a vývody kabelů, připojte je a namažte antikorozní vazelínou.

49. | Zkontrolujte, zda převodovka přeřazuje do jednotlivých převodových stupňů plynule.

50.

Zkontrolujte, zda neuniká palivo: Zapněte zapalování do polohy II (nespouštějte startér), aby se na cca 2 sekundy zapnulo palivové čerpadlo a natlakovalo palivové vedení. Tento úkon opakujte dvakrát nebo třikrát. Potom zkontrolujte těsnost celého palivového potrubí.

51. | Doplňte motorový olej.

52. | Naplňte převodovku kapalinou.

53. | Doplňte chladicí kapalinu a s otevřeným ventilem topení odvzdušněte chladicí systém.

54. | Resetujte modul ECM.

55. | Proveďte vymazání vzorce CKP a uložení vzorce CKP polohy klikového hřídele.

56. | Zkontrolujte volnoběžné otáčky.

57. | Zkontrolujte časování zapalování.

58. | Zkontrolujte geometrii kol.

59. | Proveďte základní nastavení světel s uložením do paměti.

60. | Seřiďte resetováním řídicí jednotku elektrického ovládání oken.

61. | Nastavte hodiny.