Jak odstraňovat závady systému blokování zpátečky M/T (N22A)

## Jak odstraňovat závady systému blokování zpátečky M/T

## Jak odstranit poruchu obvodů ECM

Potřebné speciální nástroje
Zkušební sada pro testování ECM ( 070AJ-RBD0200)

1. | Odmontujte spodní kryt přístrojové desky strany spolujezdce.

2. | Dle vývojového diagramu pro odstraňování poruch pro daný kód DTC prohlédněte obvod na modulu PCM pomocí digitálního zkušebního přístroje (A) se zúženým zkušebním hrotem (B) - viz obrázek.

3. | Pokud se nemůžete dostat ke straně vodičů konektoru nebo je strana vodičů utěsněná, odpojte konektor a zkušebním hrotem zkušebního přístroje zkontrolujte konektory ze strany vývodů. Zkušební hrot netlačte dovnitř konektoru.