## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 85

DTC 85: | Snímač úhlu natočení volantu

1. | Zapněte zapalování (II).

2.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte kódy DTC.

Je signalizován další kód DTC?

ANO - Odstraňte chybu postupem předepsaným pro daný kód DTC.n

NE - Zkontrolujte tlak v pneumatikách a geometrii kol, zda mají správné hodnoty. Pokud jsou tyto hodnoty v pořádku, přejděte na 3.

3. | Pomocí přístroje HDS vymažte kódy DTC.

4. | Vypněte zapalování a znovu jej zapněte do polohy II.

5. | Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC. Je signalizován kód DTC 72? ANO - Proveďte příslušný postup pro odstraňování poruch pro kód DTC 72. n NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku.n