## Výměna předního stabilizátoru

1. | Zvedněte předek vozidla a podepřete jej bezpečnostními stojany v patřičných místech.

2. | Odmontujte přední kola.

3. | Sundejte spodní kryt motoru.

4. | Odpojte spodní rameno.

5. | Odpojte spojovací články stabilizátoru od stabilizátoru.

6. | Odšroubujte přírubovou matici (A) a přírubovou matici (B) a uvolněte přední výztužnou desku části rámu (C) POZNÁMKA: Při zpětné montáži použijte nový přírubový šroub a novou přírubovou matici.

7. | Uvolněte přírubové šrouby a držáky pouzder (A), odmontujte pouzdra (B) a tyč stabilizátoru (C) od části rámu (D). POZNÁMKA: Při sestavování použijte nové přírubové šrouby.

8.

Příčný stabilizátor namontujte v opačném sledu operací demontáže, přičemž dodržujte tyto pokyny:

- Dbejte na správnou pravolevou orientaci příčného stabilizátoru.
- Vyrovnejte barevné značky (E) na příčném stabilizátoru s boky pouzder.
- Dbejte na správnou předozadní orientaci držáků pouzder.
- Při připojování příčného stabilizátoru ke spojovacím článkům postupujte podle pokynů v části o demontáži / montáži spojovacího článku stabilizátoru.
- Zkontrolujte geometrii kol a v případě potřeby ji seřiďte.