Zkouška tělesa škrticí klapky (R18A)

## Zkouška tělesa škrticí klapky

1. | Připojte HDS ke konektoru datového vedení (DLC) (A) pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

2. | Nastartujte motor. Udržujte motor v otáčkách 3 000 ot/min (min-1) bez zatížení (v neutrálu) až do zapnutí ventilátoru chladiče a pak jej nechte běžet na volnoběh.

3. | Pomocí HDS zkontrolujte čidlo REL TP v seznamu DATA LIST. Hodnota by měla být nižší než 3 stupně. Pokud tomu tak není, vyčistěte těleso škrticí klapky.