## Informace k odstraňování závad systému imobilizéru

## Odstraňování závady podle příznaku na základě blikání kontrolky imobilizéru

Stav systému imobilizéru lze zkontrolovat podle blikání kontrolky imobilizéru.

#### Normální funkce

Pokud je identifikován kód imobilizéru, jeho kontrolka se po zapnutí zapalování do polohy II rozsvítí na cca 0,2 sekundy a zhasne.
Kontrolka imobilizéru se při vypnutém zapalování nerozsvítí.

#### Není identifikován kód imobilizéru

Pokud je identifikován kód imobilizéru, jeho kontrolka se po zapnutí zapalování do polohy II rozsvítí na 2 sekundy a bliká.
Po vypnutí zapalování kontrolka imobilizéru desetkrát zabliká a zhasne.

#### Kontrolka imobilizéru se nerozsvítí

Pokud se kontrolka imobilizéru nerozsvítí po zapnutí zapalování do polohy II, znamená to, že je zkratované nebo přerušené vedení F-CAN mezi modulem ECM a řídicím modulem přístrojů (tach). Zkontrolujte kontrolku nesprávné funkce (MIL). Pokud kontrolka MIL zůstane svítit, přejděte na postup pro odstraňování závad systému PGM-FI.

#### Kontrolka imobilizéru nezhasne

V případě, že kontrolka imobilizéru po zapnutí zapalování do polohy II nezhasne, spusťte autodiagnostiku řídicího modulu přístrojů (tach). Je-li obvod napájení kontrolky v pořádku, pomocí přístroje HDS zkontrolujte SYSTEM CHECK.

## Postup odstraňování přerušení napájecího a kostřícího obvodu

Pokud dojde k závadě v obvodu imobilizéru u vedení +B, IG a GND (LG), vyhledejte tato vedení a porovnejte s následující tabulkou.

## Zběžná kontrola před odstraňováním závad

Před odstraňováním závad systému imobilizéru zkontrolujte, zda nemáte některý z následujících problémů a pokud ano, pokuste se jej odstranit.

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii a proveďte postup odstraňování závad systému imobilizéru.
- Klíč zapalování není originální klíč Honda. Použijte klíč schválený pro vozidla Honda a odstraňte závady systému imobilizéru.
- Klíč je na kroužku s ostatními klíči nebo klíčenkou. Oddělte klíč z kroužku a proveďte postup odstraňování závad systému imobilizéru pouze s tímto klíčem.
- Je připojena neoriginální elektrická součást. Odstraňte tuto součást a proveďte postup odstraňování závad systému imobilizéru.

## Způsob odstraňování závad

1. | Zkontrolujte, zda nejsou pro systém PGM-FI signalizovány nějaké kódy DTC. Pokud ano, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizovaný kód DTC.

2. | Proveďte zkoušku výskytu kódů DTC pro elektrické prvky karosérie. Pokud ano, přejděte na postup odstraňování závad pro signalizovaný kód DTC.