Kontrola vůle zasouvací vidlice zpátečky M/T (L13A)

## Kontrola vůle zasouvací vidlice zpátečky M/T

1.

Pomocí spárové měrky (C) změřte vůli mezi vloženým kolem zpátečky (A) a zasouvací vidlicí zpátečky (B). Pokud je vůle větší než provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,20-0,60 mm
Provozní limit: | 1,2 mm

2.

Změřte šířku zasouvací vidlice zpátečky.

- Pokud šířka není v mezích standarních hodnot, vyměňte zasouvací vidlici zpátečky.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte kolo zpátečky.

Standard: | 14,7-14,9 mm