Odstraňování poruch podle kódů DTC: 92 (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: 92

DTC 92: | Systém F-CAN (vypnutá sběrnice)

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Vypněte a znovu zapněte (II) zapalování.

4.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt kódů DTC.

Je signalizován kód DTC 92?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte uvolněné vývody mezi konektorem č. 2 (58P) modulu ECM a 46P konektorem modulátoru-řídicí jednotky VSA. Viz odstraňování náhodných závad. n

5. | Vypněte zapalování.

6. | Pomocí přístroje HDS zkratujte vedení SCS.

7. | Odpojte konektor č. 2 (58P) modulu ECM.

8. | Odpojte 46P konektor modulátoru-řídicí jednotky VSA.

9.

Jednotlivě zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 38, č. 39 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA a vývodem č. 48, č. 47 konektoru č. 2 (58P) modulu ECM.

Je obvod uzavřený?

ANO - Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné vývody 46P konektoru modulátoru-řídicí jednotky VSA. V případě potřebyvyměňte modulátor-řídicí jednotku VSA za dobrou a znovu proveďte kontrolu.n

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM a modulátorem - řídicí jednotkou VSA.n