Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu (N22A)

## Zkouška / výměna kombinovaného spínače tempomatu

V této části jsou umístěny součásti SRS. Před prováděním oprav nebo údržby si v části o SRS důkladně pročtěte informace o umístění komponentů SRS, a o bezpečnostních opatřeních a pracovních postupech.

1. | Demontujte airbag řidiče.

2. | Odpojte 20P konektor.

3.

Dle tabulky zkontrolujte uzavření obvodu mezi vývody v každé poloze spínače.

- Pokud je obvod uzavřený a odpovídá uvedené tabulce, avšak porucha spínače se vyskytla při zkoušce vstupů řídicí jednotky tempomatu, zkontrolujte a opravte kabelový svazek obvodu spínače.
- Pokud obvod není uzavřený v jedné nebo více polohách, vyměňte spínač.