## Popis systému vnějších světel

### Systém seřizování světlometů (model s HID)

Systém automatické regulace sklonu světlometů se skládá z řídicí jednotky regulátoru sklonu světlometů, z předních a zadních úrovňových snímačů sklonu světlometů a z motorů pro seřizování sklonu levého a pravého světlometu.
Tento systém zjišťuje sklon vozidla během plynulé jízdy se zapnutým spínačem světlometů každé tři minuty a každých osm sekund sekundách v případě, že se vozidlo zastavilo se zapnutým zapalováním (II) a spínačem světlometů.
Změní-li se sklon vozidla, automaticky se seřídí vertikální poloha světlometů.

### Snímače sklonu regulátoru světlometů

Přední snímač sklonu pro regulátor světlometů je umístěný mezi rámem zavěšení předních kol a příčným stabilizátorem na hřídeli, zadní snímač sklonu pro regulátor světlometů je umístěný mezi rámem zavěšení zadních kol na pravé straně a pravým zadním tlumičem na hřídeli. Zjišťuje sklon vozidla a vysílá napěťové signály (cca 0,4 V až 4,6 V) do řídicí jednotky regulátoru světlometů.

### Řídicí jednotka regulátoru světlometů

Řídicí jednotka regulátoru světlometů je umístěná za dolním krytem přístrojové desky strany řidiče. Řídicí jednotka regulátoru světlometů vysílá napěťový signál na základě napěťového signálu ze snímače (cca 2 V až 11 V) do levého a pravého motoru pro regulaci sklonu světlometu.

### Motory pro regulaci sklonu světlometů

Motor pro seřizování sklonu světlometu je umístěný za za levým i pravým světlometem a nastavuje vertikální polohu světlometů na základě přijatého napěťového signálu (cca 2 V až 11 V) z řídicí jednotky seřizovačů světlometů.

### Systém seřizování světlometů (model bez HID)

Systém ručního seřizování světlometů sestává z regulátoru a motorů pro seřizování sklonu světlometů.
S tímto systémem lze světlomety ručně nastavit podle počtu spolucestujících a valikosti zátěže.

### Regulátor seřizování světlometů

Regulátor pro seřizování světlometů je umístěn na pravé straně přístrojové desky. Tímto regulátorem lze nastavit úhel sklonu světlometů podle sklonu vozidla v závislosti na jeho zatížení.

### Poloha regulátoru

Regulátor lze podle počtu cestujících a zatížení vozidla nastavit následujícím způsobem:

Poloha regulátoru | Počet osob / zatížení | Úhel nastavení | Vzdálenost od výšky světlometů
--- | --- | --- | ---
Poloha 0 | Řidič nebo řidič se spolujezdcem na předním sedadle. | 0 ° | 52 mm
Poloha 1 | Řidič a spolujezdec na předním sedadle a jedna osoba na zadním sedadle | 1,0636 ° | 191 mm
Poloha 2 | Řidič a spolujezdec na předním sedadle, jedna osoba na zadním sedadle a naložený zavazadlový prostor, do limitu maximálního přípusného zatížení na nápravu a maxima přípustné hmotnosti vozidla. | 1,4895 ° | 247 mm
Poloha 3 | Řidič a naložený zavazadlový prostor, do limitu maximálního přípustného zatížení nápravy a maxima přípustné hmotnosti vozidla. | 1,9255 ° | 304 mm

### Motory pro regulaci sklonu světlometů

Motory pro regulaci sklonu světlometů fungují stejně jako se systémem automatické regulace sklonu světlometů.