Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1704 (175-2) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P1704 (175-2)

DTC P1704: | Nesprávná korelace obvodů A/B polohového spínače pedálu spojky

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování (II).

2. | Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST položku CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH A. Je zobrazeno OFF? ANO - Přejděte na 3. NE - Přejděte na 5.

3. | Sešlápněte pedál spojky.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte v seznamu DATA LIST polohový spínač CLUTCH PEDAL POSITION SWITCH B.

Je signalizováno ON (zapnuto)?

ANO - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače A pedálu spojky, polohového spínače B pedálu spojky a u modulu ECM.n

NE - Přejděte na 10.

5. | Vypněte zapalování a počkejte jednu minutu.

6. | Odpojte 2P konektor polohového spínače A pedálu spojky.

7. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

8.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 1 2P konektoru polohového spínače A pedálu spojky a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat vedení mezi polohovým spínačem A pedálu spojky a vývodem č. 40 konektoru ECM č. 2; pak přejděte na 15.

NE - Přejděte na 9.

9. | Zkontrolujte polohový spínač A pedálu spojky. Je polohový spínač A pedálu spojky v pořádku? ANO - Přejděte na 20. NE - Seřiďte nebo vyměňte polohový spínač pedálu spojky A a přejděte na 15.

10. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

11. | Odpojte 3P konektor polohového spínače B pedálu spojky.

12. | Odpojte (58P) konektor č. 2 modulu ECM.

13.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývodem č. 2 3P konektoru polohového spínače "B" pedálu spojky a kostrou.

Je obvod uzavřený?

ANO - Opravte zkrat vedení mezi polohovým spínačem B pedálu spojky a vývodem č. 28 konektoru ECM č. 2; pak přejděte na 15.

NE - Přejděte na 14.

14. | Zkontrolujte polohový spínač B pedálu spojky. Je polohový spínač B pedálu spojky v pořádku? ANO - Přejděte na 20. NE - Seřiďte nebo vyměňte polohový spínač pedálu spojky B a přejděte na 15.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Zapojte znovu všechny konektory.

17. | Zapněte zapalování do polohy II.

18. | Pomocí přístroje HDS resetujte modul ECM.

19.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1704, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače A pedálu spojky, polohového spínače B pedálu spojky a modulu ECM; pak přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

20. | Aktualizujte modul ECM, pokud nemá nejnovější software, nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

21.

Pomocí přístroje HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud je signalizován kód DTC P1704, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u polohového spínače A pedálu spojky, polohového spínače B pedálu spojky a modulu ECM; pak přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, je postup odstraňování závad dokončen. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n