Výměna palivového filtru (L13A)

## Výměna palivového filtru

Palivový filtr se musí vyměnit vždy, když tlak paliva klesne pod předepsanou hodnotupokud je palivové čerpadlo a regulátor tlaku paliva v pořádku.

1. | Odmontujte jednotku palivové nádrže.

2. | Odmontujte regulátor tlaku paliva (A).

3. | Odmontujte sadu palivového filtru (B).

4.

Před instalováním jednotky palivové nádrže zkontrolujte tyto položky:

- Při připojování kabelového svazku dbejte, aby byl spoj pevně zajištěný a konektory (C) byly pevně zasunuty ve své poloze.
- Při instalování vysílací jednotky palivoměru (D) dbejte, aby byl spoj zajištěný a konektor pevně zajištěný ve své poloze. Dbejte, abyste jej nadměrně neohýbali nebo nepřekroutili.

5. | Namontujte sadu palivového filtru v opačném sledu operací demontáže s novým O-kroužkem (E). Při montáži jednotky palivové nádrže vyrovnejte značky na jednotce a palivové nádrži. POZNÁMKA: O-kroužky potřete čistým motorovým olejem.