Prohlídka vůle zasouvacích vidlic M/T (R18A)

## Prohlídka vůle zasouvacích vidlic M/T

POZNÁMKA: Synchronizační pouzdro a synchronizační náboj se musí vyměňovat jako celek.

1.

Změřte vůli mezi každou zasouvací vidlicí (A) a jí odpovídajícím synchronizačním pouzdrem (B). Pokud vůle přesahuje provozní limit, přejděte na 2.

Standard: | 0,35-0,65 mm
Provozní limit: | 1,0 mm

2.

Změřte tloušťku palců zasouvací vidlice.

- Pokud není tloušťka v rozmezí standardu, vyměňte zasouvací vidlici.
- Pokud je tloušťka v rozmezí standardu, vyměňte synchronizační pouzdro.

Standard:
Zasouvací vidlice RS1/RS2: | 6,7-6,9 mm
Zasouvací vidlice RS3/RS4, RS5/RS6: | 7,4-7,6 mm

3.

Změřte vůli mezi zasouvací vidlicí (A) a řadicím článkem (B). Pokud vůle přesahuje provozní limit, přejděte na 4.

Standard: | 0,2-0,5 mm
Provozní limit: | 0,6 mm

4.

Změřte šířku řadicího článku.

- Pokud není šířka v rozmezí standardu, vyměňte řadicí článek.
- Pokud je šířka v rozmezí standardu, vyměňte zasouvací vidlici.

Standard: | 15,9-16,0 mm