## Vnější panel bočního prahu - montáž

1. | Usaďte novou výztuhu prahu a bodově ji přivařte.

2.

Do výztuhy prahu (B) nasaďte vnitřní přepážku středového sloupku (B).
POZNÁMKA: Naneste souvislou vrstvu těsnění (C) kolem přepážky uvnitř spodní části výztuhy středního sloupku (D). Upevněte novou spodní část výztuhy středního sloupku a bodově ji přivařte.

3. | Vyřízněte nový vnější panel (opravný díl) a vyrovnejte jej s karosérií.

4.

Upevněte nový vnější panel a zkontrolujte rozměry karosérie.

- Prostor pro spolucestující.
- Pohled zespodu přední podlahy a zadní podlahy.
- Čelní sklo a otevření dveří.

5. | Zkušebně nasaďte čelní sklo, dveře, kapotu a přední blatník a zjistěte nepřesnosti sesazení a vůle. Zkontrolujte, zda vše dobře sedí.

6. | Vyndejte nový vnější panel a přivařte výztuhu bočního prahu (A), spodní část výztuh středního sloupku (B) a zadní výztuhu bočního prahu (C). Svařte přední okraj výztuhy prahu a spodní výztuhu předního sloupku.

7.

Vnější přepážku středního sloupku (A) namontujte na spodní část výztuhy středního sloupku (B).
POZNÁMKA:

- Naneste souvislou vrstvu těsnění (C) kolem oddělovače uvnitř nového vnějšího panelu (D).
- Nasaďte nový vnější panel a znovu zkontrolujte slícování dveří. Zkontrolujte funkčnost dveří.

8.

Proveďte hlavní sváření.

- Nasaďte náhradní kus (A) k odřezané části (B) vnějšího panelu (C) a svařte je.
- Střešní oblast musí být bez otřepů a ostrých okrajů, aby při vystřelení bočního střešního airbagu nedošlo k jeho poškození .