Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0201 (71-5), P0202 (72-5), P0203 (73-5), P0204 (74-5) (N22A)

## Odstraňování poruch podle kódů DTC: P0201 (71-5), P0202 (72-5), P0203 (73-5), P0204 (74-5)

DTC P0201: | Přerušený obvod vstřikovací trysky válce č. 1
DTC P0203: | Přerušený obvod vstřikovací trysky válce č. 3

POZNÁMKA: Před odstraňováním závad si zaznamenejte všechna statická data a prostudujte si všeobecné informace o odstraňování závad.

1. | Zapněte zapalování do polohy II.

2. | Pomocí HDS vymažte kódy DTC.

3. | Pomocí HDS přezkoušejte vstřiky volbou INJECTOR TEST v menu INSPECTION.

4.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Je signalizován kód DTC P0201, P0202, P0203 nebo P0204?

ANO - Přejděte na 5.

NE - Náhodná závada, systém je v tuto chvíli v pořádku. Zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u vstřikovacích trysek a modulu ECM.n

5. | Vypněte zapalování a počkejte 1 minutu.

6. | U problémového válce odpojte 2P konektor vstřiku paliva.

7. | Na straně vstřikovací trysky zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody č. 1 a č. 2 2P konektoru vstřikovací trysky. Je obvod uzavřený? ANO - Přejděte na 8. NE - Přejděte na 13.

8. | Odpojte konektor č. 1 (96P) modulu ECM.

9.

Propojkou spojte vývod č. 2 2P konektoru příslušné vstřikovací trysky paliva s kostrou (viz tabulka).

VADNÝ VÁLEC | DTC | BARVA VODIČE
--- | --- | ---
č. 1 | P0201 | BLK
č. 2 | P0202 | WHT/RED
č. 3 | P0203 | RED/BLK
č. 4 | P0204 | GRN

10.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a příslušným vývodem konektoru modulu ECM (viz tabulka).

VADNÝ VÁLEC | DTC | ECM VÝVOD č. (KONEKTOR) | BARVA VODIČE
--- | --- | --- | ---
č. 1 | P0201 | 25 (č. 1) | BLK
č. 2 | P0202 | 2 (č. 1) | WHT/RED
č. 3 | P0203 | 1 (č. 1) | RED/BLK
č. 4 | P0204 | 26 (č. 1) | GRN

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 11.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM a vstřikovací tryskou a přejděte na 14.

11.

Propojkou spojte vývod č. 1 2P konektoru příslušné vstřikovací trysky paliva s kostrou (viz tabulka).

VADNÝ VÁLEC | DTC | BARVA VODIČE
--- | --- | ---
č. 1 | P0201 | BRN
č. 2 | P0202 | RED
č. 3 | P0203 | BLU
č. 4 | P0204 | YEL

12.

Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi kostrou a příslušným vývodem konektoru modulu ECM (viz tabulka).

VADNÝ VÁLEC | DTC | ECM VÝVOD č. (KONEKTOR) | BARVA VODIČE
--- | --- | --- | ---
č. 1 | P0201 | 74 (č. 1) | BRN
č. 2 | P0202 | 49 (č. 1) | RED
č. 3 | P0203 | 73 (č. 1) | BLU
č. 4 | P0204 | 50 (č. 1) | YEL

Je obvod uzavřený?

ANO - Přejděte na 19.

NE - Opravte přerušené vedení mezi modulem ECM a vstřikovací tryskou a přejděte na 14.

13. | Vyměňte vadnou vstřikovací trysku.

14. | Zapojte znovu všechny konektory.

15. | Zapněte zapalování do polohy II.

16. | Pomocí HDS resetujte modul ECM.

17. | Pomocí HDS přezkoušejte vstřiky volbou INJECTOR TEST v menu INSPECTION.

18.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud jsou signalizovány kódy DTC P0201, P0202, P0203 nebo P0204, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u vstřikovací trysky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Postup odstraňování závad je dokončen.n

19. | Aktualizujte modul ECM (pokud nemá nejnovější software) nebo modul ECM vyměňte za dobrý.

20. | Pomocí HDS přezkoušejte vstřiky volbou INJECTOR TEST v menu INSPECTION.

21.

Pomocí HDS zkontrolujte výskyt dočasných kódů DTC a kódů DTC.

Jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC?

ANO - Pokud jsou signalizovány kódy DTC P0201, P0202, P0203 nebo P0204, zkontrolujte, zda nejsou špatné kontakty nebo uvolněné vývody u vstřikovací trysky a modulu ECM, a přejděte na 1. Pokud jsou signalizovány nějaké jiné dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, odstraňte závadu podle signalizovaného kódu DTC.

NE - Pokud byl modul ECM aktualizován, odstraňování závad bylo dokončeno. Pokud byla provedena záměna modulu ECM za jiný, vyměňte původní modul ECM. n