Kontrola snímače hladiny motorového oleje (N22A)

## Kontrola snímače hladiny motorového oleje

POZNÁMKA:

- Tento postup se týká kontroly normální fukce snímače hladiny motorového oleje.
- Provádějte jej na rovině.
- Před provedením tohoto postupu zkontrolujte, zda zákazník nedoplnil olej.
- Dříve než začnete provádět tento postup, proveďte kontrolu prosakování oleje.
- Ověřte, zda má vozidlo originální měrku hladiny oleje.
- Před provedením tohoto postupu zkontrolujte pomocí HDS dočasné kódy DTC nebo kódy DTC. Při zjištění některého z dočasných kódů DTC nebo kódů DTC, odstraňte nejprve jejich příčinu a poté proveďte tento postup.

1. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze P nebo N), než se zapne ventilátor chladiče.

2. | Vypněte zapalování a počkejte 5 minut.

3.

Prostřednictvím měrky zkontrolujte hladinu motorového oleje.

- Je-li hladina motorového oleje v pořádku a zákazník po rozsvícení kontrolky motorového oleje nedoplnil olej, vyměňte snímač hladiny motorového oleje a přejděte na 4.
- Pokud není hladina ve správné úrovni, doplňte motorový olej na potřebnou úroveň, přejděte na 1 a proveďte kontrolu znovu.

4. | Nastartujte motor. Udržujte motor na 3000 ot/min (min-1) bez zatížení (v poloze P nebo N), než se zapne ventilátor chladiče.

5.

Pomocí HDS zkontrolujte dočasné kódy DTC nebo kódy DTC.

- Nejsou-li signalizovány žádné kódy DTC, je snímač hladiny motorového oleje v pořádku.
- Pokud jsou signalizovány nějaké dočasné kódy DTC nebo kódy DTC, přejděte na postup odstraňování poruch pro signalizované kódy DTC.