## Odstraňování závad podle kódů DTC: A2-1x

DTC A2-1x (A2-10 až A2-19, A2-1A až A2-1F): | Závada na napájení (vedení VB)

1. | Zkontrolujte pojistku č. 11 (10 A) ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou. Je pojistka v pořádku? ANO - Přejděte na 11. NE - Přejděte na 2.

2. | Vyměňte pojistku č. 11 (10 A).

3. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 30 sekund. Potom vypněte zapalování.

4. | Zkontrolujte pojistku č. 11 (10 A). Je pojistka v pořádku? ANO - Systém je v tuto chvíli v pořádku.n NE - Přejděte na 5.

5. | Vyměňte pojistku č. 11 (10 A).

6. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

7. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

8. | Připojte záporný kabel zpět k baterii.

9. | Zapněte zapalování do polohy II a počkejte 30 sekund. Potom vypněte zapalování.

10.

Zkontrolujte pojistku č. 11 (10 A).

Je pojistka v pořádku?

ANO - Zkrat na kostru v jednotce SRS; vyměňte jednotku SRS. n

NE - Zkrat na kostru v kabelovém svazku přístrojové desky nebo v obvodu pojistky č. 11 (10 A) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou; vyměňte kabelový svazek přístrojové desky. Pokud problém nadále trvá, vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou. n

11. | Vypněte zapalování. Odpojte záporný kabel baterie a počkejte 3 minuty.

12. | Odpojte konektor A (28P) jednotky SRS od jednotky SRS.

13. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

14.

Připojte voltmetr mezi vývod č. 18 konektoru A (28P) jednotky SRS a kostru. Zapněte zapalování II a změřte napětí. Při zapnutém zapalování musí být naměřeno napětí baterie.

Je naměřeno napětí baterie?

ANO - Vadná jednotka SRS nebo špatný kontakt u konektoru A (28P) jednotky SRS a jednotky SRS; zkontrolujte připojení. Pokud je propojení v pořádku, vyměňte jednotku SRS. n

NE - Přejděte na 15.

15. | Vypněte zapalování.

16. | Odpojený konektor J (4P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou.

17.

Změřte odpor mezi vývodem č. 1 konektoru J (4P) skříňky pojistek a relé pod přístrojovou deskou a vývodem č. 18 konektoru A (28P) jednotky SRS. Musí být naměřena hodnota 0-1,0 W.

Odpovídá odpor předepsané hodnotě?

ANO - Přerušení ve skříňce pojistek a relé pod přístrojovou deskou nebo špatný kontakt mezi konektorem J (4P) a skříňkou pojistek a relé pod přístrojovou deskou; zkontrolujte spojení. Pokud je spojení v pořádku, vyměňte skříňku pojistek a relé pod přístrojovou deskou. n

NE - Přerušení v kabelovém svazku přístrojové desky; vyměňte kabelový svazek přístrojové desky.n