## Zkouška vyhřívání sedadla

1. | Odmontujte sedadlo řidiče nebo spolujezdce.

2. | Odpojte 3P konektor (A) a 2P konektor (B) od topného tělesa vyhřívání sedadla. Sedadlo řidiče Sedadlo spolujezdce

3. | Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody B1 a B2 2P konektoru topného tělesa vyhřívání opěradla sedadla. Obvod musí být uzavřen.

4. | Připojte zpět 2P konektor. Zkontrolujte, zda je uzavřený obvod mezi vývody A1 a A1, A2 a A3 a vývody A2 a A3. Obvod musí být uzavřený.

5. | Pokud uzavřenost obvodu neodpovídá specifikaci, vyměňte příslušné topné těleso vyhřívání sedadla.