## Výměna snímače čelního nárazu

## Demontáž

1. | Před započetím práce odpojte záporný kabel od baterie a počkejte nejméně 3 minuty.

2. | Odpojte 4P konektor airbagu řidiče, 4P konektor airbagu spolujezdce, 4P konektory napínačů obou bezpečnostních pásů a 2P konektor vnějšího napínače břišního bezpečnostního pásu.

3. | Odmontujte přední vnitřní blatník.

4. | Odpojte 2P konektor kabelového svazku motorového prostoru (A), hvězdicovým šroubovákem vyšroubujte dva šrouby T30 (B) a odmontujte snímač čelních nárazů (C)

## Montáž

1. | Namontujte nový snímač čelních nárazů s novými šroubi s hvězdicovou hlavou (A) a připojte 2P konektor (B) kabelového svazku motorového prostoru ke snímači čelních nárazů (C).

2. | Připojte kabel zpět k zápornému pólu baterie.

3. | Po instalaci snímače čelních nárazů zkontrolujte, zda systém správně funguje: Zapněte zapalování (II); kontrolka SRS se musí rozsvítit na cca 6 sekund a potom zhasnout.

4. | Namontujte zpět všechny odmontované součásti.